**Anfallende Arbeiten:**

1. Trafostation frei graben:
2. Kabel bis Druckerhöung verlegen:
3. Abwasserschlauch bis Druckerhöung verlegen:
4. Leerrohr bis Druckerhöung verlegen:
5. Soweit verlegt einsanden:
6. Suchschlitz für Wasserleitung Reinacher/Schaubergweg.
7. Betonstraße Reinacherweg öffnen.
8. Schacht für Druckerhöung setzen und Löcher für Anschlüsse bohren.
9. Schacht für Wasseruhr frei graben und setzen:
10. Betonstraße Fasnachtsfeuer öffnen
11. Behälter für Abwasserhebeanlage setzen:
12. Rest Leitungen verlegen:
13. Rest einsanden:
14. Fäkalgrube leerpumpen und reinigen.
15. Anschlüsse Wasser/Abwasser/Strom an Schützenhaus.